提供几种ar启动不了的方法，具体的对号入座  
1.一直显示#，处于启动状态，但很久都启动不起来。这个问题一般是防火墙对ensp进行了限制，可以在控制面板，系统与安全，Windows defender 防火墙下有个类似“允许应用通过”，点开后，在里面把所有的ensp开头前面那个框都勾上，重启ensp，解决。

2.启动AR时，报错，错误号为40。检查系统中的virtualbox虚拟机是否能够运行，如果系统提示无法运行，那么进行如下操作，卸载当前的virtualbox，安装5.2.44这个版本，安装完之后重启，打开ensp，解决。

3.启动AR，报错41。检查virtualbox能否运行，不能的，先卸载当前版本，去安装上面的版本。如果可以，或者说已经安装了新版本，那么在关闭ensp的情况下把virtualbox中的ar开头的那个删掉，然后打开ensp，新建拓扑，菜单，工具，注册，把弹出的界面中的ar开头的那个框框勾选上，再注册。应该是可以注册成功。（有几率失败，多试几次，还是失败就上网百度为什么失败吧。）之后就是可以正常运行了。

可能你的电脑不是其中的某一个问题，而是多个问题叠加在一起，按照现象来一一解决吧。